# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Attacco utensile
(2) | Ghiera di preselezione della coppia di serraggio
(3) | Selettore di velocità
(4) | Tasto di sbloccaggio della batteria (2x)A)
(5) | BatteriaA)
(6) | Interruttore di avvio/arresto
(7) | Commutatore del senso di rotazione
(8) | Indicatore del livello di carica della batteria
(9) | Luce di lavoro
(10) | Testa portabit GFA 12-XA)
(11) | Mandrino autoserrante (in metallo) (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Attacco portabit disassato GFA 12-EA)
(13) | Testa ad angolo retto GFA 12-WA)
(14) | Adattatore per martello perforatore GFA 12-HA)
(15) | Anello di arresto
(16) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(17) | Portabit universaleA)
(18) | Clip di aggancio alla cinturaA)

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.