# 操作機器

##

- 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (7)。

透過正逆轉開關 (7) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (6) 時，將無法這樣做。

正轉：若要旋入螺栓及旋緊螺母，請將正逆轉開關 (7) 往左推到底。

逆轉：若要鬆開或旋出螺栓與螺母，請將正逆轉開關 (7) 往右推到底。

##

預設扭力調整環 (2) 總共提供 20 段不同的扭力選擇，您可利用它來預設所需扭力。如果設定了合適的扭力，當螺栓在物料中一旋入至表面齊平後，或者說到達所設扭力之後，嵌件工具便會停止轉動。例如在鑽孔時設在 位置，即可停用過載離合器。

鬆開螺栓時，可選用較高設定值，或者請您設在 符號上。

在位置 可達鑽孔與拆裝螺絲的最大扭力。

##

- 電動工具靜止時，才能操作選檔開關 (3)。

- 請務必將選檔開關完全推到底。否則可能造成電動工具損壞。

選檔開關 (3) 提供 2 種轉速範圍，供您選用。

選檔開關位置(3) | 轉速 | 扭力 | 應用範圍
--- | --- | --- | ---
1 | 低 | 高 | 適用於重型應用： 例如大直徑鑽孔和拆裝螺絲
2 | 高 | 低 | 適用於輕型應用： 例如小直徑鑽孔和拆裝螺絲

##

鑽孔
將預設扭力調整環 (2) 移至「鑽孔」符號，以達到鑽孔與拆裝螺絲的最大扭力。

拆裝螺絲
將預設扭力調整環 (2) 設為所需扭力。

##

按下電源開關 (6) 不要放開，即可讓電動工具持續運轉。

輕按起停開關 (6) 或完全按下時，工作燈 (9) 隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

放開起停開關 (6)，即可讓電動工具停止運轉。

##

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速，轉速是由按壓起停開關 (6) 的深度而定。

輕按起停開關 (6) 時，轉速較低。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。

##

與未配備 KickBack Control 的電動工具相較之下，快關功能（KickBack Control）可讓您更容易掌控電動工具，因此操作人員的安全性也就隨之獲得更多保障。電動工具的鑽孔轉軸只要一有非預期性的突發旋轉動作，將立即停機。

電動工具上的工作燈閃爍即代表快關功能啟用。

此時若想繼續操作，則須先將起停開關放開後再重新按壓。

- 當 KickBack Control 功能故障時，不得再開啟電動工具。本電動工具僅可交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。

##

只要按照規定使用，電動工具就不可能過載。萬一負載過重，電子裝置便會將電動工具關機，直到它重新回到理想操作溫度的範圍內。

充電電池之電量指示器 的三顆 LED 燈若如同跑馬燈一般輪流點亮，即代表電動工具正處於此一狀態。LED 燈將在重新回到理想操作溫度後熄滅。