# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Uchwyt narzędziowy
(2) | Pokrętło wstępnego wyboru momentu obrotowego
(3) | Przełącznik biegów
(4) | Przycisk odblokowujący akumulator (2 szt.)A)
(5) | AkumulatorA)
(6) | Włącznik/wyłącznik
(7) | Przełącznik kierunku obrotów
(8) | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(9) | Oświetlenie robocze
(10) | Wymienny uchwyt do końcówek wkręcających GFA 12-XA)
(11) | (Metalowy) wymienny uchwyt wiertarski (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi GFA 12-EA)
(13) | Wymienny uchwyt kątowy GFA 12-WA)
(14) | Wymienny uchwyt SDS plus GFA 12-HA)
(15) | Pierścień ustalający
(16) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(17) | Uniwersalny uchwyt do końcówek wkręcającychA)
(18) | Zaczep do paskaA)

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.