# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Патрон
(2) | Кільце для встановлення обертального моменту
(3) | Перемикач швидкості
(4) | Кнопка розблокування акумулятора (2x)A)
(5) | Акумуляторна батареяA)
(6) | Вимикач
(7) | Перемикач напрямку обертання
(8) | Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
(9) | Підсвітлювальний світлодіод
(10) | Насадка-тримач біт GFA 12-XA)
(11) | (Металевий) свердлильний патрон (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Ексцентрикова насадка GFA 12-EA)
(13) | Прямокутна насадка GFA 12-WA)
(14) | Насадка з патроном для свердління GFA 12-HA)
(15) | Стопорне кільце
(16) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(17) | Універсальний утримувач бітA)
(18) | Кріплення для поясаA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.