# Datos técnicos

Atornilladora taladradora accionada por acumulador |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Tensión nominal | V= | 12 | – | – | – | – | –
Número de revoluciones en vacíoA)
1.ª velocidad | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2.ª velocidad | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Máx. par de atornillado duro/blando según ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Ø máx. de taladro (1.ª/2.ª velocidad)
Acero | mm | 10 | – | – | – | – | –
Madera | mm | 35 | – | – | – | – | –
Ø máx. de tornillos | mm | 8 | – | – | – | – | –
Portaherramientas | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Peso | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Acumuladores recomendados |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Cargadores recomendados |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Medido a 20–25 °C con el acumulador GBA 12V 6.0Ah y suplemento GFA 12-M

B)

  Peso sin acumulador
  (Peso del acumulador ver http://www.bosch-professional.com)

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.