# 投入使用

##

- 只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(7)。

通过正逆转开关(7)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(6)后无法更改。

正转：钻孔和旋入螺栓时，向左按压正逆转开关(7)直至极限位置。

逆转：松开或拧出螺丝和螺母时，向右按压正逆转开关(7)直至极限位置。

##

用扭矩预选调节环(2)可在20个档位中预选所需的扭矩。如果扭矩设定正确，只要螺丝头已经平贴在工件表面，或者到达了预定的扭矩，安装在机器上的刀具便会停止转动。已在位置上停用过锁紧连接，比如钻孔时。

拧出螺栓时可以选择更高的设置或调至图标。

在位置上可达到钻孔和拧转螺丝的最大扭矩。

##

- 只能在电动工具静止时操纵选档开关(3)。

- 始终将档位选择开关推至极限位置。否则可能会损坏电动工具。

利用选档开关(3)可以预选2个转速范围。

选档开关(3)位置 | 转速 | 扭矩 | 应用范围
--- | --- | --- | ---
1 | 低 | 高 | 适用于处理重型任务： 例如以大直径进行钻孔和拧螺丝
2 | 高 | 低 | 适用于处理轻型任务： 例如以小直径进行钻孔和拧螺丝

##

钻孔
将扭矩预选调节环(2)调至“钻孔”图标，以便达到钻孔和拧转螺丝的最大扭矩。

拧转螺丝
将扭矩预选调节环(2)调到需要的扭矩档位上。

##

将电动工具投入使用时按压起停开关(6)并按住。

轻按或是把电源开关(6)按到底时，工作灯(9)会亮起，在照明状况不佳的环境中可以借此照亮工作区域。

关闭电动工具时，请松开起停开关(6)。

##

根据按压起停开关(6)的程度，可以无级调节已接通的电动工具的转速。

轻按起停开关(6)，转速低。逐渐在开关上加压，转速也会跟着提高。

##

快速关断功能（KickBack Control）让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具的钻轴突然意外旋转时，自动关闭电动工具。

电动工具上的工作灯闪烁即表示激活了快速关断功能。

如要重新使用工具，松开电源开关，然后再次按压。

- 如果KickBack Control功能损坏，则无法接通电动工具。仅允许由具备资质的专业人员使用原装备件修理电动工具。

##

按照规定使用时不会造成电动工具过载。当负载过高时，电子系统将关闭电动工具，直到其恢复到最佳工作温度范围。

通过充电电池的充电电量显示的三个LED灯顺序发光来显示该状态。当电动工具再次达到最佳工作温度时，LED灯将关闭。