# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Instrumentu turētājs
(2) | Griezes momenta regulēšanas gredzens
(3) | Pārnesumu pārslēdzējs
(4) | Taustiņi akumulatora atbrīvošanai (2x)A)
(5) | AkumulatorsA)
(6) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(7) | Griešanās virziena pārslēdzējs
(8) | Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
(9) | Darba gaisma
(10) | Uzgaļu turētāja adapteris GFA 12-XA)
(11) | (Metāla) urbjpatronas adapteris (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Ekscentra adapteris GFA 12-EA)
(13) | Taisnleņķa urbšanas adapteris GFA 12-WA)
(14) | Perforatora stiprinājums GFA 12-HA)
(15) | Fiksējošais gredzens
(16) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(17) | Universālais uzgaļu turētājsA)
(18) | Jostas stiprinājuma turētājsA)

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.