# Tehnični podatki

Akumulatorski vrtalni vijačnik |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nazivna napetost | V= | 12 | – | – | – | – | –
Število vrtljajev v prostem tekuA)
1. stopnja | min–1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. stopnja | min–1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Najv. vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Najv. premer vrtanja (1./2. stopnja)
Jeklo | mm | 10 | – | – | – | – | –
Les | mm | 35 | – | – | – | – | –
Najv. premer vijačenja | mm | 8 | – | – | – | – | –
Vpenjalni sistem | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Teža | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Priporočeni polnilniki |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 6.0Ah in nastavkom GFA 12-M

B)

  Teža brez akumulatorske baterije
  (ta težo akumulatorske baterije glejte http://www.bosch-professional.com)

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.