# Colocação em funcionamento

##

- Acione o comutador do sentido de rotação (7) apenas com a ferramenta elétrica parada.

Com o comutador do sentido de rotação (7) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (6) pressionado.

Rotação à direita: Para furar e apertar parafusos, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a esquerda até ao limitador.

Rotação à esquerda: Para soltar ou desparafusar parafusos e porcas, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a direita até ao limitador.

##

Com o anel de ajuste de pré-seleção do torque (2) é possível pré-selecionar o torque necessário em 20 níveis. Com o ajuste correto, a ferramenta de trabalho é parada assim que o parafuso esteja à face do material ou o torque ajustado seja atingido. Na posição a embreagem de segurança por desengate está desativada, p. ex. para furar.

Para soltar parafusos, selecione eventualmente um ajuste mais elevado ou coloque no símbolo .

Na posição é alcançado o torque máximo para furar e aparafusar.

##

- Acione o interruptor de regulação da velocidade (3) somente com a ferramenta elétrica parada.

- Empurre o interruptor de regulação da velocidade sempre até ao batente. Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ficar danificada.

Com o interruptor de regulação da velocidade (3) podem ser pré-selecionados 2 regimes de rotações.

Posição seletor de marchas (3) | Número de rotações | Torque | Aplicação
--- | --- | --- | ---
1 | Baixo | Alto | Para aplicações difíceis: p. ex. furar e parafusar com grande diâmetro
2 | Alto | Baixo | Para aplicações fáceis: p. ex. furar e parafusar com pequeno diâmetro

##

Furar
Coloque o anel de ajuste da pré-seleção do torque (2) no símbolo "Furar", para alcançar o torque máximo ao furar e aparafusar.

Aparafusar
Coloque o anel de ajuste de pré-seleção do torque (2) no nível de torque desejado.

##

Para ligar a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (6).

A luz de trabalho (9) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (6) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

Para desligar a ferramenta elétrica, soltar o interruptor de ligar/desligar (6).

##

É possível regular o número de rotações da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (6) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (6) origina uma rotação baixa. Aumentando a pressão aumenta a rotação.

##

O desligamento rápido (KickBack Control) oferece um melhor controle sobre a ferramenta elétrica e aumenta assim a proteção do usuário em comparação às ferramentas elétricas sem o KickBack Control. Em caso de uma rotação repentina e imprevista da ferramenta elétrica sobre o eixo de perfuração, a ferramenta elétrica se desliga.

O desligamento rápido é assinalado através do piscar da luz de trabalho na ferramenta elétrica.

Para a recolocação em funcionamento solte o interruptor de ligar/desligar e pressione-o de novo.

- Se o desligamento rápido (KickBack Control) estiver com defeito, não é possível ligar mais a ferramenta elétrica. Só permita que a ferramenta elétrica seja consertada por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.

##

Com uma utilização adequada a ferramenta elétrica não aquece. Com uma carga demasiado alta, o sistema eletrônico desliga a ferramenta elétrica, até esta voltar a estar numa gama de temperatura ideal de serviço.

Este estado é assinalado através da luz permanente dos três LEDs do indicador do nível de carga da bateria . Os LEDs são desligados quando a ferramenta elétrica atingir novamente a temperatura ideal de serviço.