# البيانات الفنية

المفك الآلي الثقاب العامل بمركم |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
الجهد الاسمي | فلط= | 12 | – | – | – | – | –
السرعة بدون حملA)
السرعة الأولى | لفة/دقيقة | 0–475‏ | – | – | – | – | –
السرعة الثانية | لفة/دقيقة | 0–1800‏ | – | – | – | – | –
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب المواصفة ISO 5393‏A) | نيوتن متر | 32/21 | – | – | – | – | –
أقصى قطر ثقب (السرعة الأولى/الثانية)
فولاذ | مم | 10 | – | – | – | – | –
خشب | مم | 35 | – | – | – | – | –
القطر الأقصى للوالب | مم | 8 | – | – | – | – | –
حاضن العدة | مم | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10‏ | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10‏
الوزن | كجم | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | – | – | – | – | –
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | – | – | – | – | –
المراكم الموصى بها |  | GBA 12V...‎ | – | – | – | – | –
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 12... GAX 18...‎ | – | – | – | – | –

A)

  القياس عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 12V 6.0Ah والملحق GFA 12-M

B)

  الوزن دون المركم
  (وزن المركم، انظر http://www.bosch-professional.com)

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.