# Technische gegevens

Accuboorschroevendraaier |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nominale spanning | V= | 12 | – | – | – | – | –
Onbelast toerentalA)
Stand 1 | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
Stand 2 | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Max. koppel harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Max. boor-Ø (stand 1/2)
Staal | mm | 10 | – | – | – | – | –
Hout | mm | 35 | – | – | – | – | –
Max. schroef-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Gereedschaphouder | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Gewicht | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruik en bij opslag | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Aanbevolen accu's |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Aanbevolen opladers |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Gemeten bij 20–25 °C met accu GBA 12V 6.0Ah en opzetstuk GFA 12-M

B)

  Gewicht zonder accu
  (zie voor het gewicht van de accu http://www.bosch-professional.com)

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.