# Tekniske data

Akku-bore-/skruemaskine |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nominel spænding | V= | 12 | – | – | – | – | –
OmdrejningstalA)
1. gear | o/min | 0-475 | – | – | – | – | –
2. gear | o/min | 0-1800 | – | – | – | – | –
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. bor-Ø (1./2. gear)
Stål | mm | 10 | – | – | – | – | –
Træ | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Værktøjsholder | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8-10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8-10
Vægt | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | – | – | – | – | –
Anbefalede akkuer |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Anbefalede ladere |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Målt ved 20-25 °C med akku GBA 12V 6.0Ah och tilbehør GFA 12-M

B)

  Vægt uden batteri
  (Batteriets vægt se http://www.bosch-professional.com)

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.