# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Encabadouro
(2) | Anel de ajuste da pré-seleção do binário
(3) | Seletor de velocidade
(4) | Tecla de desbloqueio da bateria (2x)A)
(5) | BateriaA)
(6) | Interruptor de ligar/desligar
(7) | Comutador do sentido de rotação
(8) | Indicador do nível de carga da bateria
(9) | Luz de trabalho
(10) | Adaptador porta-bits GFA 12-XA)
(11) | Adaptador de bucha (metal) (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Adaptador excêntrico GFA 12-EA)
(13) | Adaptador de ângulo reto GFA 12-WA)
(14) | Adaptador para martelo perfurador GFA 12-HA)
(15) | Anel de fixação
(16) | Punho (superfície do punho isolada)
(17) | Porta-bits universalA)
(18) | Suporte de fixação ao cintoA)

A)

  Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.