# การเปลี่ยนเครื่องมือ

##

ใส่เครื่องมือเจาะเข้าในตัวจับยึดเครื่องมือ (1) จนสุด

##

ถอดเครื่องมือออก

เสียบอะแดปเตอร์เข้าในตัวจับยึดเครื่องมือ (1) หมุนแหวนล็อค (15) จนได้ยินเสียงเข้าล็อค

##

GFA 12-W (ดูภาพประกอบ A)

ใส่เครื่องมือเจาะเข้าในตัวจับยึดเครื่องมือ (1) จนสุด

GFA 12-E, GFA 12-X (ดูภาพประกอบ C)

ดึงปลอกล็อค ไปทางด้านหลัง นำเครื่องมือเจาะใส่เข้าในตัวจับยึดเครื่องมือ (1) จนสุด แล้วปล่อยปลอกล็อค กลับที่เดิมเพื่อล็อคเครื่องมือเจาะ

GFA 12-M / GFA 12-B (ดูภาพประกอบ D)

เปิดอะแดปเตอร์หัวจับดอกสว่าน (โลหะ) (11) โดยหมุนไปในทิศทางหมุน ➊ จนกระทั่งสามารถใส่เครื่องมือเจาะได้ ใส่เครื่องมือเข้าไป

ใช้มือหมุนปลอกของอะแดปเตอร์หัวจับดอกสว่าน (โลหะ) (11) ไปในทิศทางหมุน ➋ เข้าให้แน่น ในลักษณะนี้หัวจับดอก (โลหะ) จะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ

หากต้องการคลายตัวล็อคและนำเครื่องมือออก ให้หมุนปลอกอะแดปเตอร์หัวจับดอกสว่าน (โลหะ) (11) ไปในทิศทางหมุน ➊

##

ดึงอะแดปเตอร์มาทางด้านหน้า หมุนอะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์สามารถล็อคเข้าได้ใน 16 ตำแหน่งที่กระจายอยู่ภายในรอบมุม 360° เลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน

ปล่อยอะแดปเตอร์กลับเข้าที่อีกครั้งเพื่อล็อคตำแหน่ง

##

ถอดเครื่องมือออก

ปลดล็อคอะแดปเตอร์ในทิศทาง และดึงออกจากตัวจับยึดเครื่องมือ (1)

##

อะแดปเตอร์มุมฉาก (13) สามารถใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์รูปแบบอื่นตัวใดก็ได้

โดยให้เสียบอะแดปเตอร์มุมฉาก (13) เข้าในตัวจับยึดเครื่องมือ (1) หมุนแหวนล็อค (15) จนได้ยินเสียงเข้าล็อค จากนั้นติดตั้งอะแดปเตอร์อีกตัวเข้ากับอะแดปเตอร์มุมฉาก (13)