# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-odvrtač |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nominalni napon | V= | 12 | – | – | – | – | –
Broj obrtaja u praznom hoduA)
1. brzina | min–1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. brzina | min–1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina)
Čelik | mm | 10 | – | – | – | – | –
Drvo | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. Ø zavrtanja | mm | 8 | – | – | – | – | –
Prihvat za alat | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Težina | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Preporučeni akumulatori |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Preporučeni punjači |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Mereno na 20–25 °C sa akumulatorom GBA 12V 6.0Ah i adapterom GFA 12-M

B)

  Težina bez akumulatora
  (za težinu akumulatora pogledajte http://www.bosch-professional.com)

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.