# Data teknis

Obeng listrik berdaya baterai |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Tegangan nominal | V= | 12 | – | – | – | – | –
Kecepatan idleA)
Tingkat putaran pertama | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
Tingkat putaran kedua | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Maks. torsi penyekrupan ketat/longgar menurut ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. diameter pengeboran (tingkat putaran pertama/kedua)
Baja | mm | 10 | – | – | – | – | –
Kayu | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. diameter penyekrupan | mm | 8 | – | – | – | – | –
Dudukan alat kerja | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Berat | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Rekomendasi baterai |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Rekomendasi perangkat pengisi daya |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 6.0Ah dan adaptor GFA 12-M

B)

  Berat tanpa baterai
  (Untuk informasi berat baterai, lihat http://www.bosch-professional.com)

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.