# Înlocuirea accesoriului

##

Introdu accesoriul până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor (1).

##

Scoate accesoriul.

Introdu adaptorul în sistemul de prindere a accesoriilor (1). Roteşte inelul de fixare (15) până când se fixează sonor.

##

GFA 12-W (consultă imaginea A)

Introdu accesoriul până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor (1).

GFA 12-E, GFA 12-X (consultă imaginea C)

Împinge manşonul de blocare spre înapoi, împinge accesoriul până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor (1) şi eliberează din nou manşonul de blocare , pentru a fixa accesoriul.

GFA 12-M/GFA 12-B (consultă imaginea D)

Deschide adaptorul de mandrină (metalică) (11) prin rotire în direcţia ➊, până când accesoriul poate fi introdus în acesta. Introdu accesoriul.

Roteşte manual şi cu forţă manşonul adaptorului de mandrină (metalică) (11) în direcţia de rotaţie ➋. Astfel, mandrina (metalică) se va bloca automat.

Pentru a desface sistemul de blocare şi pentru a scoate accesoriul, roteşte manşonul adaptorului de mandrină (metalică) (11) în direcţia de rotaţie ➊.

##

Trage adaptorul spre înainte. Roteşte adaptorul. Adaptorul se fixează în 16 poziţii, pe o rază de 360°. Adoptă o poziţie de lucru confortabilă.

Eliberează din nou adaptorul, pentru a-l bloca.

##

Scoate accesoriul.

Deblochează adaptorul în direcţia şi scoate-l din sistemul de prindere a accesoriilor (1).

##

Adaptorul în unghi drept (13) poate fi combinat cu oricare dintre celelalte adaptoare.

Introdu adaptorul în unghi drept (13) în sistemul de prindere a accesoriilor (1). Roteşte inelul de fixare (15), până când se fixează sonor. Apoi poziţionează unul din celelalte adaptoare pe adaptorul în unghi drept (13).