# Thông số kỹ thuật

Máy bắt vít pin |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Điện thế danh định | V= | 12 | – | – | – | – | –
Tốc độ không tảiA)
Số 1 | /phút | 0–475 | – | – | – | – | –
Số 2 | /phút | 0–1800 | – | – | – | – | –
Lực vặn tối đa ứng dụng cho việc bắt vặn vít vào vật liệu cứng/mềm theo ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Ø lỗ khoan tối đa (1./2. vòng truyền lực)
Thép | mm | 10 | – | – | – | – | –
Gỗ | mm | 35 | – | – | – | – | –
Ø vít máy tối đa | mm | 8 | – | – | – | – | –
Phần lắp dụng cụ | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Trọng lượng | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Pin được khuyến nghị dùng |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Được đo ở 20–25 °C với pin GBA 12V 6.0Ah và đồ gá GFA 12-M

B)

  Trọng lượng không pin
  (Trọng lượng của pin xem http://www.bosch-professional.com)

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.