# مشخصات فنی

پیچ گوشتی شارژی |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
ولتاژ نامی | V=‎ | 12 | – | – | – | – | –
سرعت در حالت آزادA)
سرعت 1 | min-1 | ‎0–475‎ | – | – | – | – | –
سرعت 2 | min-1 | ‎0–1800‎ | – | – | – | – | –
حداکثر گشتاور پیچ کاری سخت/نرم بر اساس ISO 5393‏A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
حداکثر قطر سوراخ کاری (سرعت 1/2)
فولاد | mm | 10 | – | – | – | – | –
چوب | mm | 35 | – | – | – | – | –
حداکثر قطر پیچ ها | mm | 8 | – | – | – | – | –
ابزارگیر | mm | ‎6,35 (¼")‎ | ‎6,35 (¼")‎ | ‎0,8–10‎ | ‎6,35 (¼")‎ | ‎6,35 (¼")‎ | ‎0,8–10‎
وزن | kg | 0,6‏B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | – | – | – | – | –
دمای مجاز محیط هنگام کار و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | – | – | – | – | –
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C با باتری قابل شارژ GBA 12V 6.0Ah و پایه ابزارگیر GFA 12-M

B)

  وزن بدون باتری قابل شارژ
  (برای وزن باتری به این سایت مراجعه کنید ‏http://www.bosch-professional.com)

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.