# Technické údaje

Akumulátorový vrtací šroubovák |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Jmenovité napětí | V= | 12 | – | – | – | – | –
Otáčky naprázdnoA)
1. stupeň | ot/min | 0–475 | – | – | – | – | –
2. stupeň | ot/min | 0–1 800 | – | – | – | – | –
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň)
Ocel | mm | 10 | – | – | – | – | –
Dřevo | mm | 35 | – | – | – | – | –
Max. Ø šroubů | mm | 8 | – | – | – | – | –
Upínání nástroje | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Hmotnost | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | – | – | – | – | –
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | –20 až +50 | – | – | – | – | –
Doporučené akumulátory |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Doporučené nabíječky |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 12V 6.0Ah a nástavcem GFA 12-M

B)

  Hmotnost bez akumulátoru
  (hmotnost akumulátoru viz http://www.bosch-professional.com)

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.