# Müra-/vibratsiooniinfo

|  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Müraemissiooni väärtused, välja selgitatud vastavalt EN 62841-2-1 GFA 12-M, GFA 12-B kohta. Müraemissiooni väärtused, välja selgitatud vastavalt EN 62841-2-2 GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W kohta. Elektrilise tööriista A-korrigeeritud müratase on tavaliselt
Helirõhutase Helivõimsustase Mõõtemääramatus K Kandke kuulmiskaitsevahendeid! | dB(A) dB(A) dB | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5 | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5
Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, välja selgitatud vastavalt EN 62841-2-1 GFA 12-M, GFA 12-B kohta: Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, välja selgitatud vastavalt EN 62841-2-2 GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W kohta:
Metalli puurimisel:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | – – | 1,3 1,5 | – – | – – | 1,3 1,5
Kruvikeeramisel:
ah K | m/s2 m/s2 | 2,2 1,5 | 2,4 1,5 | – – | 2,5 1,5 | 2,3 1,5 | – –

Selles juhendis toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused on mõõdetud standardset mõõtemeetodit kasutades ja neid saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Need sobivad ka vibratsioonitaseme ja mürapäästu esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused on iseloomulikud elektrilise tööriista põhiliste rakenduste korral. Kui aga elektrilist töö‌riista kasutatakse muudes rakendustes, muude vahetatavate tööriistadega või ebapiisavalt hooldades, võivad vibratsioonitaseme ja mürapäästu väärtused nendest erinevad olla. See võib kogu tööaja vibratsioonitaset ja mürapäästu tunduvalt suurendada.

Vibratsioonitaseme ja mürapäästu täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade on välja lülitatud või mil seade on küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakenda‌ma‌ta. See võib kogu tööaja vibratsioonitaset ja mürapäästu tunduvalt vähendada.

Rakendage kasutaja kaitsmiseks vib‌rat‌sioo‌ni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, nagu näiteks: elektrilise tööriista ja vahetatavate tööriistade hooldus, kätesoojendus, töökorraldus.