# Τεχνικά στοιχεία

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Ονομαστική τάση | V= | 12 | – | – | – | – | –
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
1η ταχύτητα | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2η ταχύτητα | min-1 | 0–1.800 | – | – | – | – | –
Μέγ. ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα κατά ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος (1η/2η ταχύτητα)
Χάλυβας | mm | 10 | – | – | – | – | –
Ξύλο | mm | 35 | – | – | – | – | –
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | 8 | – | – | – | – | –
Υποδοχή εξαρτήματος | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Βάρος | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Μετρήθηκε στους 20–25 °C με μπαταρία GBA 12V 6.0Ah και ένθετο GFA 12-M

B)

  Βάρος χωρίς μπαταρία
  (για το βάρος της μπαταρίας βλέπε http://www.bosch-professional.com)

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.