# Bắt Đầu Vận Hành

##

- Chỉ kích hoạt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (6).

Quay phải: Để khoan hay bắt vít, đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) sang trái đến cữ chặn.

Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Để nới lỏng hoặc tháo các vít và đai ốc hãy nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) sang bên phải cho tới cữ chặn.

##

Với vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (2) bạn có thể chọn trước mô-men xoắn cần thiết ở 20 mức. Với việc chỉnh đặt đúng, dụng cụ lắp trong máy ngừng ngay sau khi vít được bắt vào bằng với bề mặt vật liệu hay khi lực vặn chỉnh đặt đã đạt được. Ở vị trí , khớp nối chận bị vô hiệu, ví dụ để khoan.

Chọn một cài đặt cao hơn khi vặn vít ra hoặc vặn sang biểu tượng .

Trong vị trí , đạt được mô-men xoắn tối đa để khoan và vặn vít.

##

- Chỉ kích hoạt công tắc chọn vòng truyền động (3) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

- Luôn luôn đưa công tắc chọn số về vị trí dừng. Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

Với công tắc chọn vòng truyền động (3), có thể chọn sẵn 2 tầm tốc độ.

Vị trí Công tắc chọn số (3) | Số vòng quay | Mô men xoắn | Phạm vi áp dụng
--- | --- | --- | ---
1 | Thấp | Cao | Cho các ứng dụng nặng: ví dụ khoan thường và bắt vít với đường kính lớn
2 | Cao | Thấp | Cho các ứng dụng nhẹ: ví dụ khoan thường và bắt vít với đường kính nhỏ

##

Khoan
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (2) lên biểu tượng "Khoan", để đạt mô-men xoắn tối đa khi khoan và vặn vít.

Vặn vít
Đặt vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (2) thành mức mô-men xoắn mong muốn.

##

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (6) và nhấn giữ.

Đèn làm việc (9) bật sáng khi công tắc tắt/mở được nhấn nhẹ hoặc nhấn hết cỡ (6) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc ở các điều kiện chiếu sáng kém.

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (6) ra.

##

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc Tắt/Mở như thế nào (6).

Nhấn nhẹ trên công tắc Tắt/Mở (6) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

##

Chế độ ngắt nhanh (KickBack Control) sẽ cung cấp cách kiểm soát dụng cụ điện tốt hơn và qua đó làm tăng mức độ bảo vệ người dùng so với các dụng cụ điện không có KickBack Control. Ở những vòng quay đột ngột và không thể đoán trước của dụng cụ điện, dụng cụ điện sẽ tắt trục máy khoan.

Chế độ ngắt nhanh được thể hiện thông qua đèn làm việc của dụng cụ điện bị nháy.

Để khởi động lại hãy thả nút bật tắt và nhấn lại lần nữa.

- Nếu chức năng KickBack Control hỏng, không cho bật dụng cụ điện nữa. Chỉ để người có chuyên môn được đào tạo sửa dụng cụ điện và chỉ dùng các phụ tùng gốc để sửa chữa.

##

Trong quá trình sử dụng sắp tới, không được để dụng cụ điện bị quá tải. Nếu tải trọng quá nặng, hệ thống điện sẽ tắt dụng cụ điện, cho tới khi hệ thống này lại ở trong khoảng nhiệt độ vận hành tối ưu.

Tình trạng này được báo hiệu bởi đèn chạy của ba đèn LED báo trạng thái nạp pin . Các đèn LED được tắt, nếu dụng cụ điện đạt tới nhiệt độ vận hành tối ưu.