# Punere în funcţiune

##

- Acţionaţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) numai cu scula electrică oprită.

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (6) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

Funcţionare spre dreapta: Pentru găurire şi înşurubarea de şuruburi, împingeţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) spre stânga, până la opritor.

Funcţionare spre stânga: Pentru slăbirea, respectiv deşurubarea şuruburilor şi piuliţelor, apăsaţi spre dreapta comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7), până la opritor.

##

Cu ajutorul inelului de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (2) poţi preselecta cuplul de strângere necesar în 20 de trepte. În cazul reglajelor corecte, accesoriul se opreşte imediat ce şurubul este înşurubat paralel cu materialul sau imediat ce se atinge cuplul de strângere reglat. În poziţia , cuplajul de siguranţă este dezactivat, de exemplu, pentru găurire.

La deşurubarea şuruburilor, reglează o valoare mai ridicată sau poziţionează-l pe simbolul .

În poziţia se atinge cuplul maxim de strângere pentru găurire şi înşurubare.

##

- Acţionaţi comutatorul de selectare a treptelor de turaţie (3) numai cu scula electrică oprită.

- Împingeţi întotdeauna până la opritor comutatorul de selectare a treptelor de turaţie. În caz contrar, scula electrică se poate deteriora.

Cu ajutorul comutatorului de selectare a treptelor de turaţie (3) pot fi preselectate 2 domenii de turaţii.

Poziţie comutator de selectare a treptelor de turaţie (3) | Turaţie | Cuplu de strângere | Domeniu de utilizare
--- | --- | --- | ---
1 | Scăzut | Înalt | Pentru aplicaţii dificile: de exemplu, găurire şi înşurubare cu diametru mare
2 | Înalt | Scăzut | Pentru aplicaţii uşoare: de exemplu, găurire şi înşurubare cu diametru mic

##

Găurire
Poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (2) în dreptul simbolului „Găurire”, pentru a atinge cuplul maxim de strângere pentru găurire şi înşurubare.

Înşurubare
Poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (2) în dreptul treptei de cuplu dorite.

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (6).

Lampa de lucru (9) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire este apăsat uşor sau complet (6) şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (6).

##

Puteţi regla fără trepte turaţia sculei electrice pornite exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară a comutatorului de pornire/oprire (6).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (6) determină o turaţie mai scăzută. Turaţia creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

##

Protecţia la recul (KickBack Control) asigură un control mai bun al sculei electrice, sporind astfel protecţia utilizatorului, comparativ cu sculele electrice fără KickBack Control. În cazul unei rotiri bruşte şi imprevizibile a sculei electrice în jurul axei burghiului, scula electrică se opreşte.

Deconectarea rapidă este semnalizată prin aprinderea intermitentă a lămpii de lucru de pe scula electrică.

Pentru repunerea în funcţiune, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire şi acţionaţi-l din nou.

- Dacă funcţia KickBack Control este defectă, scula electrică nu mai poate fi pornită. Încredinţează scula electrică în vederea reparării numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, care utilizează piese de schimb originale.

##

Dacă este utilizată conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În cazul unei solicitări prea puternice, scula electrică se opreşte până când temperatura revine în domeniul optim al temperaturilor de lucru.

Această situaţie este semnalizată prin aprinderea succesivă a celor trei LED-uri ale indicatorului stării de încărcare a acumulatorului . LED-urile se sting atunci când scula electrică a atins din nou temperatura optimă de funcţionare.