# Cara penggunaan

##

- Tekan switch arah putaran (7) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Arah putaran perkakas listrik dapat diubah dengan switch pengubah arah (7). Hal tersebut tidak dapat dilakukan jika tombol on/off (6) ditekan.

Searah jarum jam: Untuk mengebor dan menyekrup, tekan switch arah putaran (7) ke kiri hingga maksimal.

Berlawanan arah jarum jam: Untuk mengendurkan atau melepas sekrup dan mur, tekan switch pengubah arah (7) ke kanan hingga maksimal.

##

Dengan menggunakan ring untuk penyetelan awal torsi (2), torsi yang diperlukan dapat dipilih terlebih dahulu dalam 20 level. Jika torsi diatur dengan benar, alat sisipan akan berhenti berputar begitu sekrup terpasang rata pada material atau torsi yang diatur tercapai. Pada posisi , kopling pengaman dinonaktifkan, misalnya untuk melakukan pengeboran.

Jika perlu, pilih pengaturan yang lebih tinggi dan atur ke simbol saat melepas sekrup.

Pada posisi , torsi maksimal untuk pengeboran dan penyekrupan tercapai.

##

- Tekan switch pemilih tingkat putaran (3) hanya saat perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

- Selalu geser switch pemilih tingkat putaran hingga maksimal. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

Dengan switch pemilih tingkat putaran (3) dapat dipilih 2 rentang kecepatan putaran.

Posisi selektor pemilih tingkat putaran (3) | Kecepatan putaran | Torsi | Rentang penggunaan
--- | --- | --- | ---
1 | Rendah | Tinggi | Untuk pekerjaan berat: misalnya pengeboran dan penyekrupan dengan diameter besar
2 | Tinggi | Rendah | Untuk pekerjaan ringan: misalnya pengeboran dan penyekrupan dengan diameter kecil

##

Pengeboran
Atur ring untuk penyetelan awal torsi (2) ke simbol "Pengeboran" untuk mencapai torsi maksimal untuk pengeboran dan penyekrupan.

Penyekrupan
Atur ring untuk penyetelan awal torsi (2) ke level torsi yang diinginkan.

##

Untuk menggunakan pertama kali perkakas listrik, tekan dan tahan tombol on/off (6).

Lampu kerja (9) akan menyala saat tombol on/off (6) ditekan ringan atau ditekan kuat dan dapat membantu menerangi area kerja saat kondisi cahaya minim.

Untuk menonaktifkan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (6).

##

Kecepatan perkakas listrik yang diaktifkan dapat disetel terus-menerus tergantung seberapa kuat tombol on/off (6) ditekan.

Jika tombol on/off (6) ditekan singkat dan tidak terlalu kuat, kecepatan putaran akan menjadi rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.

##

Penonaktifan cepat (KickBack Control) menawarkan kontrol yang lebih baik pada perkakas listrik dan meningkatkan perlindungan terhadap pengguna dibandingkan dengan perkakas listrik tanpa KickBack Control. Perkakas listrik akan mati jika perkakas listrik berputar di sekitar sumbu bor secara mendadak dan tak terduga.

Penonaktifan cepat ini akan ditunjukkan melalui berkedipnya lampu kerja pada perkakas listrik.

Untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik, lepaskan tombol on/off dan kemudian tekan kembali.

- Jika fungsi KickBack Control rusak, perkakas listrik tidak lagi dapat dihidupkan. Hanya lakukan perbaikan perkakas listrik oleh teknisi ahli resmi dan hanya gunakan suku cadang asli.

##

Jika perkakas listrik digunakan sebagaimana mestinya, perkakas listrik tidak akan mengalami kelebihan beban. Elektronik perkakas listrik akan mati jika beban perkakas listrik terlalu tinggi hingga alat kembali dalam rentang suhu pengoperasian yang optimal.

Kondisi ini ditunjukkan melalui tiga lampu LED yang menyala pada indikator level pengisian baterai . Lampu LED akan padam jika perkakas listrik kembali mencapai suhu pengoperasian yang optimal.