# Výměna nástroje

##

Nasaďte nástroj až na doraz do upínání nástroje (1).

##

Vyjměte nástroj.

Nasaďte nástavec do upínání nástroje (1). Otočte aretační kroužek (15) tak, aby slyšitelně zaskočil.

##

GFA 12-W (viz obrázek A)

Nasaďte nástroj až na doraz do upínání nástroje (1).

GFA 12-E, GFA 12-X (viz obrázek C)

Posuňte zajišťovací objímku dozadu, nasaďte nástroj až na doraz do upínání nástroje (1) a zajišťovací objímku opět uvolněte, aby se nástroj zaaretoval.

GFA 12-M / GFA 12-B (viz obrázek D)

Povolte (kovové) sklíčidlo (11) otáčením ve směru ➊ tak, aby bylo možné nasadit nástroj. Nasaďte nástroj.

Rukou silně utáhněte objímku (kovového) sklíčidla (11) ve směru ➋. (Kovové) sklíčidlo se tím automaticky zajistí.

Pro uvolnění zajištění a vyjmutí nástroje otočte objímku (kovového) sklíčidla (11) ve směru otáčení ➊.

##

Zatáhněte nástavec dopředu. Otočte nástavec. Nástavec zaskočí v 16 polohách v rozsahu 360°. Zvolte polohu, která je vhodná pro příslušnou práci.

Znovu uvolněte nástavec, aby se zaaretoval.

##

Vyjměte nástroj.

Odjistěte nástavec ve směru a stáhněte ho z upínání nástroje (1).

##

Pravoúhlý nástavec (13) lze kombinovat se všemi ostatními nástavci.

Za tím účelem nasaďte pravoúhlý nástavec (13) do upínání nástroje (1). Otočte aretační kroužek (15) tak, aby slyšitelně zaskočil. Poté nasaďte další nástavec na pravoúhlý nástavec (13).