# Информация за излъчван шум и вибрации

|  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 62841-2-1 за GFA 12-M, GFA 12-B. Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 62841-2-2 за GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W. Равнището А на генерирания от електроинструмента шум обикновено е
Равнище на звуковото налягане Звукова мощност Неопределеност K Работете с шумозаглушители! | dB(A) dB(A) dB | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5 | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5
Пълните стойности на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 62841-2-1 за GFA 12-M, GFA 12-B: Пълните стойности на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеност K са определени съгласно EN 62841-2-2 за GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W:
Пробиване в метал:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | – – | 1,3 1,5 | – – | – – | 1,3 1,5
Завиване/развиване:
ah K | m/s2 m/s2 | 2,2 1,5 | 2,4 1,5 | – – | 2,5 1,5 | 2,3 1,5 | – –

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени съгласно процедура, определена и може да служи за сравняване с други електроинструменти. Те са подходящи също така за предварителна оценка на емисиите на вибрации и шум.

Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на шум са представителни за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум може да се различават. Това би могло значително да увеличи вибрациите и шума през периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да се отчитат и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на празен ход. Това би могло значително да намали емисиите на вибрации и шум през периода на ползване на електроинструмента.

Предписвайте допълнителни мерки за пред‌паз‌ване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинстру‌мен‌та и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.