# Технические данные

Дрель-шуруповерт |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Номинальное напряжение | В= | 12 | – | – | – | – | –
Число оборотов холостого ходаA)
1-я скорость | об/мин | 0–475 | – | – | – | – | –
2-я скорость | об/мин | 0–1800 | – | – | – | – | –
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393A) | Н·м | 32/21 | – | – | – | – | –
Макс. диаметр сверла (1-я/2-я скорость)
Сталь | мм | 10 | – | – | – | – | –
Древесина | мм | 35 | – | – | – | – | –
Макс. диаметр шурупов | мм | 8 | – | – | – | – | –
Патрон | мм | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Вес | кг | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Измерения при 20–25 °C с аккумулятором GBA 12V 6.0Ah и насадкой GFA 12-M

B)

  Вес без аккумулятора
  (Вес аккумулятора см. http://www.bosch-professional.com)

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.