# 更换刀具

##

将工具刀头插入工具夹头(1)，直至极限位置。

##

拆下工具刀头。

将附件插入工具夹头(1)。旋转锁紧环(15)，直至听到卡止声。

##

GFA 12-W（参见插图 A）

将工具刀头插入工具夹头(1)，直至极限位置。

GFA 12-E，GFA 12-X（参见插图 C）

将锁定套筒向后推，将工具刀头放入工具夹头(1)，直至极限位置，然后重新松开锁定套筒，以便锁住工具刀头。

GFA 12-M / GFA 12-B（参见插图 D）

沿着方向➊转动，打开（金属）钻夹头附件(11)，直至可以插入工具刀头。插入工具刀头。

沿着方向➋用手使劲转动（金属）钻夹头附件(11)的衬套。由此（金属）钻夹头会被自动锁止。

如需松开锁止件并移除工具，沿着方向➊转动（金属）钻夹头附件(11)的衬套。

##

向前拔出附件。请旋转附件。附件固定卡入分布在360度的16个位置。选择一个对操作有利的位置。

再次释放附件，以便将其锁止。

##

拆下工具刀头。

沿方向解锁附件，将其从工具夹头(1)上取下。

##

直角附件(13)可以与其他任意附件组合。

为此将直角附件(13)插入工具夹头(1)。旋转锁紧环(15)，直至听到卡止声。接着将其他附件中的一个安装到直角附件(13)上。