# Mengganti alat

##

Pasang alat sisipan ke dudukan (1) hingga maksimal.

##

Lepaskan alat sisipan.

Pasang adaptor ke dudukan alat (1). Putar cincin pengunci (15) hingga benar-benar mengunci.

##

GFA 12-W (lihat gambar A)

Pasang alat sisipan ke dudukan alat (1) hingga maksimal.

GFA 12-E, GFA 12-X (lihat gambar C)

Dorong selongsong pengunci ke belakang, dorong alat sisipan hingga maksimal pada dudukan alat (1) dan lepaskan kembali selongsong pengunci untuk mengunci alat sisipan.

GFA 12-M / GFA 12-B (lihat gambar D)

Buka adaptor chuck bor (logam) (11) dengan memutarnya ke arah putaran ➊ hingga alat sisipan dapat dipasang. Pasang alat sisipan.

Putar leher adaptor kepala bor (logam) (11) ke arah putaran ➋ dengan kuat menggunakan tangan. Dengan demikian, chuck bor (logam) terkunci secara otomatis.

Untuk membuka penguncian dan melepas alat, putar selongsong leher adaptor kepala bor (logam) (11) ke arah putaran ➊.

##

Tarik adaptor ke depan. Putar adaptor. Adaptor terkunci pada 16 posisi yang dibagi melebihi 360° derajat. Pilih posisi yang nyaman untuk bekerja.

Lepaskan kembali adaptor untuk menguncinya.

##

Lepaskan alat sisipan.

Buka adaptor yang terkunci dengan memutarnya ke arah lalu lepaskan adaptor dari dudukan alat (1).

##

Adaptor sudut kanan (13) dapat digabungkan dengan salah satu dari adaptor lainnya.

Untuk itu, pasang adaptor sudut kanan (13) ke dudukan alat (1). Putar cincin pengunci (15) hingga benar-benar mengunci. Selanjutnya pasang salah satu dari adaptor lain ke adaptor sudut kanan (13).