# Tekniska data

Sladdlös borrskruvdragare |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Märkspänning | V= | 12 | – | – | – | – | –
TomgångsvarvtalA)
1:a växeln | v/min | 0–475 | – | – | – | – | –
2:a växeln | v/min | 0–1800 | – | – | – | – | –
Max. vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Max. borr-Ø (1:ans/2:ans växel)
Stål | mm | 10 | – | – | – | – | –
Trä | mm | 35 | – | – | – | – | –
Max. skruv-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Verktygsfäste | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Vikt | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Rekommenderade batterier |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Rekommenderade laddare |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah och tillbehör GFA 12-M

B)

  Vikt utan batteri
  (Batteriets vikt se http://www.bosch-professional.com)

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.