# 更換工具

##

請將嵌件工具完全插入工具夾頭 (1) 內。

##

請取下嵌件工具。

將轉接頭裝入工具夾頭 (1) 內。轉動止動轉環 (15)，直到聽見卡上的聲音。

##

GFA 12-W（請參考圖 A）

請將嵌件工具完全插入工具夾頭 (1) 內。

GFA 12-E、GFA 12-X（請參考圖 C）

將鎖定套筒 往後推，將嵌件工具往工具夾頭 (1) 推入到底，然後放開鎖定套筒 即可固定住嵌件工具。

GFA 12-M / GFA 12-B（請參考圖 D）

往旋轉方向 ➊ 轉動即可打開（金屬）夾頭轉接頭 (11)，直到可裝入嵌件工具的程度。裝上嵌件工具。

往旋轉方向 ➋ 徒手用力轉緊（金屬）夾頭轉接頭 (11) 的套筒。如此（金屬）夾頭才會自動鎖止。

若要鬆開鎖止件並移除工具，請往旋轉方向 ➊ 轉動（金屬）夾頭轉接頭 (11)。

##

將轉接頭向前拉。請旋轉轉接頭。轉接頭鎖定在 360° 的 16 個位置。選擇一個有利於作業的位置。

重新放開轉接頭 ，以將其鎖定。

##

請取下嵌件工具。

沿 方向將轉接頭解鎖，接著把它從工具夾頭 (1) 上卸下。

##

直角轉接頭 (13) 可與其他每個轉接頭結合。

為此請將直角轉接頭 (13) 插入工具夾頭 (1) 內。轉動止動轉環 (15)，直到聽見卡上的聲音。接著將其他的另一個轉接頭裝到直角轉接頭 (13) 上。