# Заміна робочого інструмента

##

Встановіть робочий інструмент до упору в затискач (1).

##

Вийміть приладдя.

Встроміть насадку в патрон (1). Поверніть стопорне кільце (15) так, щоб воно відчутно увійшло в зачеплення.

##

GFA 12-W (див. мал. A)

Встановіть робочий інструмент до упору в патрон (1).

GFA 12-E, GFA 12-X (див. мал. C)

Потягніть фіксуючу втулку назад, вставте робочий інструмент до упору в затискач робочого інструмента (1) і знову відпустіть фіксувальну втулку , щоб зафіксувати робочий інструмент.

GFA 12-M / GFA 12-B (див. мал. D)

Відкрийте (металевий) насадку-свердлильний патрон (11), повернувши її за напрямом обертання ➊ настільки, щоб можна було встромити приладдя. Встроміть приладдя.

Рукою з силою повертайте втулку (металеву) насадку-свердлильного патрона (11) в напрямку обертання ➋. При цьому (металевий) свердлильний патрон автоматично фіксується.

Щоб відкрити блокування і вийняти інструмент, відкрутіть втулку кріплення (металевого) свердлильного патрона (11) в напрямку обертання ➊.

##

Потягніть насадки вперед. Обертайте насадку. Насадка фіксується в 16 положеннях, що охоплюють 360°. Виберіть зручне положення для роботи.

Щоб зафіксувати насадку на місці, ще раз поверніть її.

##

Вийміть приладдя.

Розблокуйте насадку в напрямку і вийміть її з патрона (1).

##

Прямокутну насадку (13)можна комбінувати з будь-якою іншою насадкою.

Для цього вставте прямокутну насадку (13) в тримач інструменту (1). Поверніть стопорне кільце (15)так, щоб воно відчутно увійшло в зачеплення. Потім прикріпіть одну з інших насадок до прямокутної насадки (13).