# Teknik veriler

Akülü delme/vidalama makinesi |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Anma gerilimi | V= | 12 | – | – | – | – | –
Boştaki devir sayısıA)
1. vites | dev/dak | 0–475 | – | – | – | – | –
2. vites | dev/dak | 0–1800 | – | – | – | – | –
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork momentiA) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. delme çapı (1./2. vites)
Çelik | mm | 10 | – | – | – | – | –
Ahşap | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. vidalama çapı | mm | 8 | – | – | – | – | –
Uç girişi | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Ağırlık | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  20–25 °C'de akü GBA 12V 6.0Ah ve eklenti GFA 12-M ile ölçülmüştür

B)

  Aküsüz ağırlık
  (Akünün ağırlığı için bkz. http://www.bosch-professional.com)

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.