# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Tööriistakinnitus
(2) | Pöördemomendi eelvaliku seaderõngas
(3) | Käiguvaliku lüliti
(4) | Aku lukustuse vabastamisnupp (2x)A)
(5) | AkuA)
(6) | Sisse-/väljalüliti
(7) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(8) | Aku laetuse taseme näidik
(9) | Töövalgusti
(10) | Padrunihoidiku otsak GFA 12-XA)
(11) | (Metall-) puuripadruni otsak (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Ekstsentriline otsak GFA 12-EA)
(13) | Täisnurkne otsak GFA 12-WA)
(14) | Puurvasarotsak GFA 12-HA)
(15) | Kinnitusrõngas
(16) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(17) | Universaalne otsakuhoidikA)
(18) | Vöö hoideklamberA)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.