# Të dhënat teknike

Vidator/trapan me bateri |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Tension nominal | V= | 12 | – | – | – | – | –
Shpejtësi bosheA)
Marshi 1 | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
Marshi 2 | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Çift rrotullimi maks. për vidhosje të fortë/të butë sipas ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Diametri maksimal i shpimit (ingranazhi 1. / 2.)
Çelik | mm | 10 | – | – | – | – | –
Dru | mm | 35 | – | – | – | – | –
Ø maks. e vidhosjes | mm | 8 | – | – | – | – | –
Mbajtëse veglash | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Pesha | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimit dhe gjatë ruajtjes | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Bateritë e rekomanduara |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  matur në temperaturë 20–25 °C me baterinë GBA 12V 6.0Ah dhe pjesën GFA 12-M

B)

  Pesha pa bateri
  (Pesha e baterisë shih http://www.bosch-professional.com)

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.