# Troca de ferramenta

##

Introduza a ferramenta de trabalho até ao batente no encabadouro da ferramenta (1).

##

Retire a ferramenta de trabalho.

Encaixe o adaptador no encabadouro da ferramenta (1). Rode o anel de bloqueio (15) até engatar audivelmente.

##

GFA 12-W (ver figura A)

Introduza a ferramenta de trabalho até ao batente no encabadouro da ferramenta (1).

GFA 12-E, GFA 12-X (ver figura C)

Empurre o soquete de travamento para a frente, introduza a ferramenta de trabalho até ao batente no encabadouro (1) e volte a soltar o soquete de travamento , para fixar a ferramenta de trabalho.

GFA 12-M / GFA 12-B (ver figura D)

Abra o adaptador de mandril (metal) (11) rodando no sentido de rotação ➊, até a ferramenta de trabalho poder ser colocada. Coloque a ferramenta de trabalho.

Rode o soquete do adaptador de mandril (metal) (11) no sentido de rotação ➋ manualmente com força. Dessa forma, o mandril (metal) é bloqueado automaticamente.

Para soltar o travamento e retirar a ferramenta, rode o soquete do adaptador de mandril (metal) (11) no sentido de rotação ➊.

##

Puxe o adaptador para a frente. Rode o adaptador. O adaptador engata em 16 posições distribuídas por 360°. Escolha uma boa posição para trabalhar.

Solte novamente o adaptador para o fixar.

##

Retire a ferramenta de trabalho.

Desbloqueie o adaptador no sentido e retire-o do encabadouro da ferramenta (1).

##

O adaptador de ângulo reto (13) pode ser combinado com todos os outros adaptadores.

Para o efeito, encaixe o adaptador de ângulo reto (13) no encabadouro da ferramenta (1). Rode o anel de bloqueio (15) até engatar audivelmente. Em seguida, coloque um dos outros adaptadores no adaptador de ângulo reto (13).