# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nominalioji įtampa | V= | 12 | – | – | – | – | –
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
1. greitis | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. greitis | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. gręžinio Ø (1./2. greitis)
Plienas | mm | 10 | – | – | – | – | –
Mediena | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. varžtų Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Įrankių įtvaras | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Svoris | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi GBA 12V 6.0Ah ir priedėliu GFA 12-M

B)

  Svoris be akumuliatoriaus
  (akumuliatoriaus svorį žr. http://www.bosch-professional.com)

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.