# Changement d’accessoire

##

Insérez l’accessoire jusqu’en butée dans le porte-outil (1).

##

Retirez l’accessoire de travail.

Insérez l’adaptateur dans le porte-outil (1). Tournez la bague de serrage (15) jusqu’à ce qu’elle s’enclenche de manière audible.

##

GFA 12-W (voir la figure A)

Insérez l’accessoire jusqu’en butée dans le porte-outil (1).

GFA 12-E, GFA 12-X (voir figure C)

Poussez la bague de verrouillage vers l’arrière, enfoncez l’accessoire de travail à fond dans le porte-outil (1) et relâchez la bague de verrouillage afin de bloquer l’accessoire.

GFA 12-M / GFA 12-B (voir figure D)

Ouvrez l’adaptateur mandrin de perçage (métallique) (11) en le tournant dans le sens ➊ jusqu’à ce que l’accessoire de travail puisse être introduit. Insérez l’accessoire de travail.

Tournez fermement à la main la bague de l’adaptateur mandrin (11) dans le sens ➋. Le mandrin de perçage se verrouille alors automatiquement.

Pour enlever le verrouillage et retirer l’accessoire de travail, tournez la bague du mandrin (11) dans le sens ➊.

##

Tirez l’adaptateur vers l’avant. Tournez l’adaptateur. L’adaptateur peut s’enclencher dans 16 positions réparties sur 360°. Choisissez la position la mieux adaptée au travail à effectuer.

Relâchez l’adaptateur pour le bloquer.

##

Retirez l’accessoire de travail.

Déverrouillez l’adaptateur en le tournant dans le sens et retirez-le du porte-outil (1).

##

Le renvoi d’angle (13) peut être combiné avec n’importe lequel des autres adaptateurs.

Insérez pour cela le renvoi d’angle (13) dans le porte-outil (1). Tournez la bague de serrage (15) jusqu’à ce qu’elle s’enclenche de manière audible. Placez ensuite l’un des autres adaptateurs sur le renvoi d’angle (13).