# Dane techniczne

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Napięcie znamionowe | V= | 12 | – | – | – | – | –
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
1. bieg | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. bieg | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. Ø wiercenia (1./2. bieg)
stal | mm | 10 | – | – | – | – | –
drewno | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. Ø wkrętów | mm | 8 | – | – | – | – | –
Uchwyt narzędziowy | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Waga | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Zalecane akumulatory |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Zalecane ładowarki |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem GBA 12V 6.0Ah i wymiennym uchwytem GFA 12-M

B)

  Waga bez akumulatora
  (waga bez akumulatora, patrz http://www.bosch-professional.com)

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.