# Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Tensiune nominală | V= | 12 | – | – | – | – | –
Turaţie în golA)
Treapta 1 | rot/min | 0–475 | – | – | – | – | –
Treapta 2 | rot/min | 0–1800 | – | – | – | – | –
Cuplu maxim de strângere pentru înşurubare tare/moale conform ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Diametru maxim de găurire (treapta 1/2)
Oţel | mm | 10 | – | – | – | – | –
Lemn | mm | 35 | – | – | – | – | –
Diametru maxim de înşurubare | mm | 8 | – | – | – | – | –
Sistem de prindere a accesoriilor | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Greutate | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Încărcătoare recomandate |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Măsurat la 20–25 °C cu acumulatorul GBA 12V 6.0Ah şi adaptorul GFA 12-M

B)

  Greutate fără acumulator
  (pentru greutatea acumulatorului, consultă http://www.bosch-professional.com)

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.