# Gürültü/titreşim bilgileri

|  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Gürültü emisyon değerleri GFA 12-M, GFA 12-B için EN 62841-2-1 uyarınca belirlenmektedir. GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E ve GFA 12-W için gürültü emisyon değerleri EN 62841-2-2 uyarınca belirlenmektedir. Makinenin A ağırlıklı gürültü seviyesi tipik olarak
Ses basıncı seviyesi Ses gücü seviyesi Tolerans K Kulak koruması kullanın! | dB(A) dB(A) dB | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5 | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5
GFA 12-M, GFA 12-B için toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K EN 62841-2-1 uyarınca belirlenmektedir: GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E ve GFA 12-W için toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K EN 62841-2-2 uyarınca belirlenmektedir:
Metalde delme:
ah K | m/sn2 m/sn2 | – – | – – | 1,3 1,5 | – – | – – | 1,3 1,5
Vidalama:
ah K | m/sn2 m/sn2 | 2,2 1,5 | 2,4 1,5 | – – | 2,5 1,5 | 2,3 1,5 | – –

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri standartlaştırılmış ölçme yöntemine göre belirlenmiştir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile kıyaslanmasında kullanılabilir. Bu değerler aynı zamanda titreşim ve gürültü emisyonunun geçici olarak tahmin edilmesine de uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi ve gürültü emisyon değeri elektrikli el aletinin esas kullanımını temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti farkı uçlar veya yetersiz bakımla kullanılacak olursa, titreşim seviyesi ve gürültü emisyonu farklılık gösterebilir. Bu da titreşim ve gürültü emisyonunu bütün kullanım süresince önemli ölçüde artırabilir.

Titreşim ve gürültü emisyonunun tam olarak tahmin edilebilmesi için, aletin kapalı olduğu veya açık fakat kullanımda olmadığı sürelerin de dikkate alınması gerekir. Bu, titreşim ve gürültü emisyonunu bütün çalışma süresinde önemli ölçüde düşürebilir.

Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.