# Технички податоци

Батериска дупчалка-одвртувач |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Номинален напон | V= | 12 | – | – | – | – | –
Број на вртежи во празен од A)
1. брзина | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. брзина | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Макс. вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Макс. дупка-Ø (1./2. брзина)
Челик | mm | 10 | – | – | – | – | –
Дрво | mm | 35 | – | – | – | – | –
Макс. завртување-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Прифат на алатот | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Тежина | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Дозволена околна температура при работење и при складирање | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Препорачани полначи |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Мерено при 20–25 °C со батерија GBA 12V 6.0Ah и капаче GFA 12-M

B)

  Тежина без батерија
  (за тежината на батеријата видете http://www.bosch-professional.com)

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.