# Sostituzione dell’accessorio

##

Inserire l’utensile accessorio fino a battuta nell’attacco utensile (1).

##

Rimuovere l’utensile accessorio.

Inserire la testa nell’attacco utensile (1). Ruotare l’anello di arresto (15) sino a farlo scattare udibilmente.

##

GFA 12-W (vedere fig. A)

Inserire l’utensile accessorio fino a battuta nell’attacco utensile (1).

GFA 12-E, GFA 12-X (vedere fig. C)

Spingere la bussola di serraggio all’indietro, inserire l’utensile accessorio fino in battuta nell’attacco utensile (1) e rilasciare la bussola di serraggio per bloccare l’utensile accessorio.

GFA 12-M / GFA 12-B (vedere fig. D)

Aprire il mandrino autoserrante (in metallo) (11) ruotando nel senso di rotazione ➊ fino a poter introdurre l’utensile accessorio. Introdurre l’utensile accessorio.

Chiudere manualmente, ruotando con forza, la bussola del mandrino autoserrante (in metallo) (11) nel senso di rotazione ➋. In tal modo, il mandrino (in metallo) verrà bloccato automaticamente.

Per allentare il serraggio e rimuovere l’utensile, ruotare la bussola del mandrino autoserrante (in metallo) (11) nel senso di rotazione ➊.

##

Tirare la testa in avanti. Ruotare la testa. La testa scatta in 16 posizioni distribuite su 360°. Scegliere una posizione adatta al lavoro da eseguire.

Rilasciare la testa per bloccarla.

##

Rimuovere l’utensile accessorio.

Sbloccare la testa in direzione ed estrarla dall’attacco utensile (1).

##

La testa ad angolo retto (13) è combinabile con tutte le altre teste.

A tal fine, inserire la testa ad angolo retto (13) nell’attacco utensile (1). Ruotare l’anello di arresto (15) sino a farlo scattare udibilmente. In seguito, montare una delle altre teste sulla testa ad angolo retto (13).