# Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.

(1) | Mbajtëse veglash
(2) | Unaza e përcaktimit të parazgjedhjes së çift rrotullimit
(3) | Çelësi i zgjedhjes së marsheve
(4) | Butoni i lirimit të baterisë (2x)A)
(5) | BateriaA)
(6) | Çelësi i ndezjes/fikjes
(7) | Drejtimi i çelësit të rrotullimit
(8) | Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë
(9) | Drita e punës
(10) | Shtojca mbajtëse bitesh GFA 12-XA)
(11) | (Metal) Shtojca mandrelë (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Shtojcë ekscentrike GFA 12-EA)
(13) | Shtojcë me kënd të drejtë GFA 12-WA)
(14) | Shtojcë trapan shpimi GFA 12-HA)
(15) | Unazë mbyllëse
(16) | Dorezë (sipërfaqe e izoluar e dorezës)
(17) | Mbajtës universal bitiA)
(18) | Kapëse për mbajtjen e rripitA)

A)

  Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.