# Pavaizduoti komponentai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Įrankių įtvaras
(2) | Sukimo momento nustatymo žiedas
(3) | Greičių perjungiklis
(4) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišas (2x)A)
(5) | AkumuliatoriusA)
(6) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(7) | Sukimosi krypties perjungiklis
(8) | Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius
(9) | Darbinė lemputė
(10) | Antgalių laikiklio priedėlis GFA 12-XA)
(11) | (Metalinis) griebtuvo priedėlis (GFA 12-M / GFA 12-B)A)
(12) | Ekscentrinis priedėlis GFA 12-EA)
(13) | Kampinis suktuvo adapteris GFA 12-WA)
(14) | Perforatoriaus priedėlis GFA 12-HA)
(15) | Fiksavimo žiedas
(16) | Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(17) | Universalus antgalių laikiklisA)
(18) | Laikiklis tvirtinti prie diržoA)

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.