# Информации за бучава/вибрации

|  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Вредностите за емисија на бучава се одредуваат согласно EN 62841-2-1 за GFA 12-M, GFA 12-B. Вредностите за емисија на бучава се одредуваат согласно EN 62841-2-2 за GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W. Нивото на звук на електричниот алат оценето со A типично изнесува
Ниво на звучен притисок Ниво на звучна јачина Несигурност K Носете заштита за слухот! | dB(A) dB(A) dB | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5 | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5
Вкупните вредности на вибрации ah (векторски збир на три насоки) и несигурност K дадени се во согласност со EN 62841-2-1 за GFA 12-M, GFA 12-B: Вкупните вредности на вибрации ah (векторски збир на три насоки) и несигурност K дадени се во согласност со EN 62841-2-2 за GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W:
Дупчење во метал:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | – – | 1,3 1,5 | – – | – – | 1,3 1,5
Завртување:
ah K | m/s2 m/s2 | 2,2 1,5 | 2,4 1,5 | – – | 2,5 1,5 | 2,3 1,5 | – –

Нивото на вибрации наведено во овие упатства и вредноста на емисијата на бучава се измерени според мерни постапки и можат да се користат за споредба меѓу електрични алати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на нивото на вибрации и емисијата на бучава.

Наведеното ниво на вибрации и вредноста на емисијата на бучава ги претставуваат главните примени на електричниот алат. Доколку електричниот алат се користи за други примени, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, нивото на вибрации и вредноста на емисијата на бучава можат да отстапуваат. Ова може значително да го зголеми нивото на вибрации и емисијата на бучава во целокупниот период на работење.

За прецизно одредување на нивото на вибрации и емисијата на бучава, треба да се земе предвид периодот во кој уредот е исклучен или работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да го намали нивото на вибрации и емисијата на бучава во целокупниот период на работење.

Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието од вибрациите, како на пр.: одржување на електричните алати и алатите за вметнување, одржување на топлината на дланките, организирање на текот на работата.