# تعویض ابزار

##

ابزار مورد استفاده را تا انتها در ابزارگیر (1) قرار دهید.

##

ابزار مورد استفاده را جدا کنید.

پایه ابزارگیر را در ابزارگیر (1) وارد کنید. حلقه تنظیم (15) را بچرخانید تا صدای جا افتادن آن شنیده شود.

##

‏GFA 12-W (رجوع کنید به تصویر A‏)

ابزار مورد استفاده را تا انتها در ابزارگیر (1) قرار دهید.

‏GFA 12-E‏، GFA 12-X (رجوع کنید به تصویر C‏)

بوش قفل ‍کننده را به عقب برانید، ابزار مورد استفاده را تا انتها در ابزارگیر (1) برانید و بوش قفل ‍کننده را دوباره رها کنید تا ابزار مورد استفاده قفل شود.

‏GFA 12-M / GFA 12-B (رجوع کنید به تصویر ‏D‏)

پایه ابزارگیر سه نظام (فلزی) (11) را با چرخاندن در جهت چرخش ➊، باز کنید تا بتوان ابزار مورد استفاده را جا انداخت. ابزار مورد استفاده را قرار دهید.

بوش پایه ابزارگیر سه نظام (فلزی) (11) را با دست در جهت چرخش ➋ محکم بچرخانید. اینگونه سه نظام (فلزی) به طور اتوماتیک قفل می شود.

برای آزاد کردن قفل و جدا کردن ابزار، بوش پایه ابزارگیر سه نظام (فلزی) (11) را در جهت چرخش ➊ بچرخانید.

##

پایه ابزارگیر را به جلو برانید. پایه ابزارگیر را بچرخانید. پایه ابزارگیر در 16 حالت در تقسیم بندی ‎360°‎ قفل می شود. موقعیت مناسبی را برای کار انتخاب کنید.

پایه ابزارگیررا دوباره رها کنید تا در جای خود قفل شود.

##

ابزار مورد استفاده را جدا کنید.

پایه ابزارگیر را در جهت ازاد کنید و آن را از ابزارگیر (1) بیرون بکشید.

##

پایه ابزارگیر عمودی (13) را می توان با هر یک از پایه های ابزارگیر دیگر ترکیب کرد.

برای این منظور، پایه ابزارگیر عمودی (13) را در ابزارگیر (1) وارد کنید. حلقه تنظیم (15) را بچرخانید تا جا افتادن آن شنیده شود. سپس یکی از پایه های ابزارگیر را در پایه ابزارگیر عمودی (13) نصب کنید.