# Tehnilised andmed

Akutrell-kruvikeeraja |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nimipinge | V= | 12 | – | – | – | – | –
Tühikäigu pöörlemissagedusA)
1. käik | min−1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. käik | min−1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Max pöördemoment keerulise/lihtsa keermesühenduse korral vastavalt standardile ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Puuri max Ø (1./2. käik)
Teras | mm | 10 | – | – | – | – | –
Puit | mm | 35 | – | – | – | – | –
Poltide max Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Tööriistakinnitus | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Kaal | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Soovitatud ümbruskonna temperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Lubatud ümbruskonna temperatuur käitamisel ja ladustamisel | °C | −20 ... +50 | – | – | – | – | –
Soovitatavad akud |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Mõõdetud temperatuuril 20–25 °C koos akuga GBA 12V 6.0Ah ja otsakuga GFA 12-M

B)

  Kaal ilma akuta
  (akude kaalu vt http://www.bosch-professional.com)

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.