# Техникалық деректер

Аккумуляторлық дрель-шуруп бұрауыш |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Номиналды кернеу | B= | 12 | – | – | – | – | –
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
1-беріліс | мин-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2-беріліс | мин-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
ISO 5393 стандарты бойынша қатты/жұмсақ материалдарды бұрап бекіту кезіндегі макс. айналу моментіA) | Нм | 32/21 | – | – | – | – | –
Макс. саңылау диаметрі (1-ші/2-ші беріліс)
Болат | мм | 10 | – | – | – | – | –
Ағаш | мм | 35 | – | – | – | – | –
Макс. бұранда диаметрі | мм | 8 | – | – | – | – | –
Құрал бекіткіші | мм | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Салмағы | кг | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  20−25°C температурасында аккумулятормен GBA 12V 6.0Ah және саптамамен GFA 12-M есептелген

B)

  Аккумуляторсыз салмағы
  (аккумулятор салмағын http://www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.